# DRUCKEN BESTIMMTER SEITEN AUF ANDEREM PAPIER

## Übersicht

###### In einer Windows-Umgebung

Die Deck- und Rückdeckblätter sowie festgelegte Seiten eines Dokuments können auf anderem Papier als die übrigen Seiten gedruckt werden.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie das Deck- und Rückdeckblatt auf schwererem Papier drucken oder für festgelegte Seiten farbiges Papier bzw. eine andere Papierart verwenden möchten.
Gegebenenfalls kann auch Papier in Form von Trennblättern eingefügt werden, auf das nichts gedruckt wird.

###### In einer Macintosh-Umgebung

Der Ausdruck der Deck- und Rückdeckblätter erfolgt auf einer anderen Papierart als für die anderen Seiten. Diese Funktion kann zum Beispiel verwendet werden, wenn Sie nur die Deckblätter und Rückdeckblätter auf dickem Papier drucken möchten.

## Bedienung

### Windows

1. #### Klicken Sie auf die Registerkarte [Spezialmodi].

2. #### Wählen Sie [1. Seite anders] aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Einstellungen]

3. #### Wählen Sie die Papiereinzugseinstellungen aus

   - Legen Sie die Papierquelle, Einfügeposition und Druckmethode fest.
   - Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen], um Ihre Einstellungen unter „Information“ anzuzeigen.
   - Nachdem Sie alle Einstellungen ausgewählt haben, klicken Sie unter „Benutzereinstellungen“ auf die Schaltfläche [Speichern], um die Einstellungen zu speichern.

4. #### Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

   - Wenn als „Papierzufuhr“ [Bypass-Fach] ausgewählt wurde, achten Sie darauf, die „Papierart“ auszuwählen und diese Papierart im manuellen Einzug einzulegen.
   - Wenn für „Einfügeposition“ [Andere Seite] ausgewählt wurde, kann die Einfügeposition durch die direkte Eingabe einer Seitenzahl angegeben werden. Mehrere Zwischenblätter können nicht nacheinander an der gleichen Stelle eingefügt werden.
   - Wenn Zwischenblätter an der gleichen Stelle eingefügt werden sollen, kann als „Druckmethode“ ausschließlich die Option [Leer] festgelegt werden.
   - Wenn für „Druckverfahren“ [2-seitig] ausgewählt wurde, werden die angegebene Seite und die nächste Seite auf die Vorder- und Rückseite des Blattes gedruckt. Daher bleibt eine Einstellung für das Einfügen eines Einzugsbogens für eine auf der Rückseite gedruckte Seite ohne Wirkung.
   - Bei Verwendung des Windows-PPD-Druckertreiber wird nur der einseitige Druck ausgeführt.

### Macintosh

1. #### Wählen Sie [Druckeroptionen] und dann [Deckblatt] oder [Letzte Seite] aus.

2. #### Wählen Sie die Deckblatteinzugseinstellungen aus

   Wählen Sie die Druckeinstellung, das Papierfach und die Papierart für das Deckblatt und das Rückdeckblatt aus.

Zurück nach oben