# AUSSEN

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile am Geräteäußeren beschrieben.
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

Die Anzeigen auf dem Bedienfeld können je nach Land und Region abweichen.
×
Automatischer Originaleinzug
Mehrere Originale können eingezogen und gescannt werden. Beide Seiten von beidseitig bedruckten Originalen können gleichzeitig automatisch gescannt werden.
-AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
×
Vordere Abdeckung (oben)
Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Tonerpatrone zu ersetzen oder gestautes Papier aus der Papierdurchlauf-Einheit zu entfernen.
×
Statusanzeige*
Hier wird der Status des Geräts angezeigt.
-STATUSANZEIGEN
×
Vordere Abdeckung (unten)
Öffnen Sie diese Abdeckung, um den Hauptstromschalter auf „Ein“ oder „Aus“ zu stellen oder um die Hauptladeeinheit der Photoleitertrommel zu reinigen.
-EIN- UND AUSSCHALTEN DES STROMS UND NEUSTARTEN DES GERÄTS
- TONERPATRONE
- Reinigen der Lasereinheit
×
Ausgabefach (mittleres Fach)*
In diesem Fach wird das bedruckte Papier ausgegeben.
×
Bedienfeld
Auf diesem Feld befindet sich die Taste [EIN/AUS], die Taste/Anzeige [Energiesparen] und das Touch-Panel. Mit dem Touch-Panel können all diese Funktionen ausgeführt werden.
-BEDIENFELD
×
Rechtes Fach*
Bei Bedarf kann Papier im rechten Fach ausgegeben werden.
×
Finisher*
Hier wird das Papier geheftet und ausgegeben.
×
Sattelheft-Finisher*
Hier wird das Papier geheftet und gefaltet.
×
Blättern-Korrektureinheit*
Hiermit werden wellige Stellen im bedruckten Papier behoben.
×
Locheinheit*
Hiermit wird das Papier gelocht.
×
USB-Anschluss (Typ A)
Hier wird ein USB-Gerät, z. B. ein USB-Speichergerät, an das Gerät angeschlossen.
Verwenden Sie ein abgeschirmtes USB-Kabel.
Unterstützt USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tastatur
Verwenden Sie die Tastatur als Ersatz für die im Touch-Panel angezeigte Softtastatur. Wenn Sie die Tastatur nicht verwenden, kann diese unter dem Bedienfeld aufbewahrt werden.
-NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR
×
Fach 1
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 1.200 Blätter eingelegt werden.
-FACH 1/2
×
Fach 2
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 800 Blätter eingelegt werden.
-FACH 1/2
×
Fach 3
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 500 Blätter eingelegt werden.
-FACH 3/4
×
Fach 4
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 500 Blätter eingelegt werden.
-FACH 3/4
×
Fach 5 (MX-LC12)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 3.500 Blätter eingelegt werden.
-GROSSRAUMFACH
×
Fach 5 (MX-LCX3 N)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 3.000 Blätter eingelegt werden.
-GROSSRAUMFACH
×
Manueller Einzug*
Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.
Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" × 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
-MANUELLER EINZUG
×
Trimming-Modul*
Hiermit werden überschüssige Ränder nach der Ausgabe aus der Sattelheftung beschnitten.

×
Großraumfächer*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein. Es können bis zu 2.500 Blätter in jedes Fach eingelegt werden.
-GROSSRAUMFÄCHER
×
Manueller Einzug*
Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.
Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" × 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
×
Zuschießeinheit*
Hier können Deckblätter und Einzugsbögen eingelegt werden, die den bedruckten Blättern zugegeben werden sollen.
Mit der Funktion für manuelle Fertigstellung können Sie Papier direkt in den Finisher oder Sattelheft-Finisher zuführen, das geheftet, gelocht oder gefaltet werden soll.
×
Falteinheit*
Hiermit wird das Papier gefaltet und ausgegeben.
×
Papierwagen*
Dies ist ein Wagen, der im Stapler mit großer Kapazität installiert ist. Dieser ist nützlich, wenn viele Blätter ausgegeben werden.
×
Stapler mit hoher Kapazität*
Diese Einheit ist nützlich, wenn Sie viele Kopien ausgeben. Es können bis zu 5.000 Blatt Papier ausgegeben werden.
Sie können außerdem auch zwei Einheiten anschließen.
-STAPLER MIT HOHER KAPAZITÄT
* Optional Zurück nach oben