# AUTORISIERUNG MIT LOGIN-NAMEN/KENNWORT

## Übersicht

Mithilfe dieser Methode können sich Benutzer mit dem Login-Namen und Kennwort anmelden, das Sie vom Geräteadministrator oder dem Administrator des LDAP-Servers erhalten haben.
Beim Starten des Geräts wird der Anmeldebildschirm angezeigt.

- Wenn die LDAP-Authentifizierung verwendet wird, werden in diesem Fenster abweichende Funktionen angezeigt.
- Wird die LDAP-Authentifizierung verwendet, wird je nach Authentifizierungsmethode die Taste [E-Mail-Adresse] angezeigt.

###### Bei Eingabe eines ungültigen Login-Namens oder Kennworts:

Geben Sie den Login-Namen oder das Kennwort erneut ein.
Wenn in den Systemeinstellungen die Funktion [Warnung bei fehlgeschlagener Anmeldung] aktiviert ist, wird das Bedienfeld für fünf Minuten gesperrt, wenn dreimal hintereinander ein ungültiger Login-Name oder ein ungültiges Passwort eingegeben wird.
Wenden Sie sich an den Geräteadministrator, um die Ihnen zugewiesene Kombination aus Login-Name und Passwort zu prüfen.

- ###### So heben Sie die Sperrung des Bedienfelds auf:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Benutzerkontrolle] → [Standardeinstellungen] → [Lösen Sie die Sperre auf der Bedienleiste des Gerätes] aus, um die Sperre aufzuheben.

- ###### So richten Sie die [Warnung bei fehlgeschlagener Anmeldung] ein:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Benutzerkontrolle] → [Standardeinstellungen] → [Warnung bei fehlgeschlagener Anmeldung] → [Lösen Sie die Sperre auf der Bedienleiste des Gerätes] aus.

- ###### So speichern Sie einen Benutzernamen:

  Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Benutzerkontrolle] → [Benutzerliste] aus.
  Registrieren Sie zudem ausführliche Informationen wie z. B. den Anmeldenamen, die Benutzernummer und das Passwort. Fragen Sie den Geräteadministrator nach den für Sie erforderlichen Informationen.

## Bedienung

1. #### Geben Sie den Login-Namen ein.

   Eingabe über die Softtastatur
   Wenn die Registrierung des Benutzernamens nicht im Einstellungsmodus durchgeführt wurde, müssen Benutzer, die ausschließlich die LDAP-Authentifizierung verwenden, das Textfeld [Login-Name] berühren und den Login-Namen mit der Softtastatur eingeben.
   Auswahl aus einer Liste
   Berühren Sie die Taste [Aus Liste auswählen], und wählen Sie aus der angezeigten Benutzerliste einen Benutzernamen aus.

   Die LDAP-Authentifizierung wird verwendet, wenn der Serveradministrator im lokalen Netzwerk einen LDAP-Dienst bereitstellt.

2. #### Geben Sie das Kennwort ein

   Geben Sie das Passwort über die Softtastatur ein.
   Wenn Sie sich auf einem LDAP Server anmelden, geben Sie das Passwort ein, das mit Ihrem Anmeldenamen für den LDAP-Server gespeichert wurde.
   Die eingegebenen Zeichen werden als „“ angezeigt. Berühren Sie im Anschluss an die Eingabe des Kennworts die Taste [OK].
   Wenn Sie als Authentifizierung einen LDAP-Server verwenden und in der „Benutzerliste“ sowie auf dem LDAP-Server verschiedene Passworte gespeichert haben, verwenden Sie das auf dem LDAP-Server gespeicherte Passwort.

   Ändern Sie beim Registrieren des LDAP-Servers gegebenenfalls die Informationen für [Aut. für].
   - Bei der Auswahl über die Benutzerliste:
     Der LDAP-Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, wurde bei der Benutzerregistrierung registriert. Daher wird bei der Auswahl des Anmeldenamens der Zielserver angezeigt, an den sich die Authentifizierung richtet.
     Gehen Sie zu Schritt 3.
   - Bei der Eingabe über die Softtastatur:
     Berühren Sie [Auth. für], und wählen Sie den LDAP-Server für die Anmeldung aus.

3. #### Berühren Sie die Taste [OK].

   Wenn der eingegebene Anmeldenamen und das Passwort authentifiziert wurden, wird die Anzahl der für den Benutzer zum Scannen oder Kopieren verbliebenen Seiten angezeigt.

   Wenn die Seitenanzahl für den angemeldeten Benutzer einer Begrenzung unterliegt, wird der Seitenzähler angezeigt.

   - ###### So begrenzen Sie für einen Benutzer die Seitenanzahl:

     Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Benutzerkontrolle] → [Verzeichnis der Gruppen für Seitenlimit] aus.

   - ###### So blenden Sie nach der Anmeldung die verfügbare Seitenanzahl aus:

     Deaktivieren Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Benutzerkontrolle] → [Standardeinstellungen] → [Verbrauchsstatus nach Login anzeigen].

   - ###### So ändern Sie die Anzeigedauer von Meldungen:

     Wählen Sie unter „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Betriebseinstellungen] → [Meldungszeitdauer einstellen] aus.

4. #### Um den Gerätebetrieb zu beenden, berühren Sie [Logout]

Zurück nach oben