# EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN ZWISCHEN TRANSPARENTFOLIEN (FOLIENTRENNBLÄTTER)

## Übersicht

Beim Kopieren auf Transparentfolien können die Blätter aufgrund von statischer Aufladung aneinander kleben.
Mit der Funktion für Folientrennblätter kann zwischen jeweils zwei Transparentfolien ein Blatt Papier eingefügt werden, so dass die Blätter einfach zu handhaben sind.
Auf die Trennblätter kann auch kopiert werden.

- Beim zweiseitigen Kopieren kann nur der Modus „2-seitig auf 1-seitig“ verwendet werden.
- Transparentfolie kann in den manuellen Einzug, Fach 4 und Großraummagazine eingelegt werden.

Die Anzahl der Kopien kann in diesem Modus nicht gewählt werden.

## Bedienung

1. #### Legen Sie in den manuellen Einzug, Fach 4 oder die Großraummagazine Transparentfolie ein

   Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten in den manuellen Einzug ein.
   - MANUELLER EINZUG
   - FACH 3/4
   - GROSSRAUMMAGAZINE

2. #### Legen Sie das Fach fest

   - EINRICHTEN DES PAPIERFACHS

3. #### Legen Sie das Original ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

   Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug oder auf das Vorlagenglas.
   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
   - VORLAGENGLAS

4. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Folientrennblätter]

5. #### Berühren Sie die Taste [EIN].

   Berühren Sie beim Kopieren auf Einzugsbögen das Kontrollkästchen [Auch Kopien von Trennblättern machen], um dieses auf zu setzen.
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   ###### So beenden Sie die Einstellungen für Folientrennblätter:

   Berühren Sie die Taste [AUS].

6. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

7. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

Zurück nach oben