# PRÜFEN DER PAPIERFACHEINSTELLUNG

## Übersicht

Vor dem Drucken können Sie die Papierformate, die Papiersorten und das in den Fächern des Geräts vorhandene Papier prüfen. Klicken Sie auf der Registerkarte [Papier] unter „Papierauswahl“ auf die Schaltfläche [Schachtstatus].

Die Einstellungen „Papierformat“ und „Papierauswahl“ stehen folgendermaßen in Beziehung:
Wenn „Papierzufuhr“ unter „Papierauswahl“ auf [Automatische Auswahl] gesetzt ist:
Zum Drucken von Daten wird automatisch das Fach mit dem Papier ausgewählt, das den unter „Papierformat“ und „Papierart“ ausgewählten Optionen entspricht.
Wenn „Papierzufuhr“ unter „Papierauswahl“ nicht auf [Automatische Auswahl] gesetzt ist:
Die Daten werden unabhängig von der Einstellung unter „Papierformat“ auf das in das Fach eingelegte Papier gedruckt.
Wenn „Papierzufuhr“ auf [Manueller Einzug] gesetzt wurde, muss eine „Papierart“ ausgewählt werden. Prüfen Sie die für den manuellen Einzug festgelegte Papierart, stellen Sie sicher, dass diese in den manuellen Einzug eingelegt wurde, und wählen Sie anschließend die entsprechende Papierart aus.
Wenn „Papierart“ unter „Papierauswahl“ auf [Automatische Auswahl] gesetzt ist:
Zum Drucken der Daten wird automatisch ein Fach mit Normal- oder Recyclingpapier des unter „Papierformat“ angegebenen Formats ausgewählt. (Ab Werk ist standardmäßig nur Normalpapier eingestellt.)
Wenn „Papiertyp“ unter „Papierauswahl“ nicht auf [Automatische Auswahl] ´gesetzt ist:
Die Daten werden über das Fach gedruckt, das die unter „Papierformat“ angegebene Papierart enthält.

Spezialmedien wie beispielsweise Umschläge können ebenfalls in den manuellen Einzug eingelegt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter „Manueller Einzug“.

Wenn als Papierart unter 01 BENUTZERTYP 1 die Option 11 BENUTZERTYP 11 ausgewählt ist, kann die unter BENUTZERTYP ausgewählte Papierart verwendet werden. Wenn in BENUTZERTYP Papiereinstellung gespeichert sind, wechselt der Name von BENUTZERTYP zu dem in den Papiereinstellungen gespeicherten Namen.

Wenn im „Einstellungsmodus“ unter [Systemeinstellungen] → [Druckereinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Bypass-Fach einstellen] die Option [Erfasste Papiergröße im Bypass-Fach aktivieren] (in der Standardeinstellung deaktiviert) oder [Erfasste Papierart im Bypass-Fach aktivieren] (in der Standardeinstellung aktiviert) aktiviert ist, wird der Druckvorgang nicht erfolgen, wenn die im Druckertreiber festgelegten Einstellungen für Papierformat und -art nicht denen für den manuellen Einzug entsprechen.

###### So schließen Sie den manuellen Einzug von den Fächern aus, die unter [Automatische Auswahl] ausgewählt werden können:

Wählen Sie im „Einstellungsmodus (Administrator)“ [Systemeinstellungen] → [Druckereinstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Bypass-Fach einstellen] → [Bypass-Fach von der automatischen Papierwahl ausschliessen] aus.
Wenn Spezialmedien häufig in den manuellen Einzug eingelegt werden, wird empfohlen, dass Sie diese Einstellung aktivieren.
Zurück nach oben