# METADATEN ÜBERTRAGEN

## Übersicht

Wählen Sie einen Metadatensatz aus, geben Sie die einzelnen Elemente ein und führen Sie den Metadaten-Versand aus.
Die Übertragung der Metadaten erfolgt mithilfe der Dokumentenablagefunktion. Damit Metadaten versendet werden können, wird im Übertragungseinstellungsfenster des Dokumentenablagemodus die Registerkarte [Dateneingabe] angezeigt.
Außerdem kann im „Einstellungsmodus (Webversion)“ unter [Dokumentenbearbeitungen] die Metadatenübertragung über die Dokumentenablage durchgeführt werden.

- Konfigurieren Sie im Dateneingabemodus die Metadaten-Einstellungen zur Durchführung der Metadatenübertragung.
  Um eine Übertragung ohne Senden von Metadaten durchzuführen, wechseln Sie vom Dateneingabemodus in einen anderen Modus, und führen Sie dann die Übertragung durch.
- Wurden Metadateneinstellungen konfiguriert oder eine Adresse im Dateneingabemodus eingestellt, ist es nicht möglich, in einen anderen Modus zu wechseln.
- Bevor Sie Metadateneinstellungen konfigurieren, geben Sie Adressen in allen verfügbaren Modi an. Nachdem die Metadateneinstellungen konfiguriert worden sind, können nur Adressen in Modi eingestellt werden, die im ausgewählten Metadatensatz zulässig sind.

## Bedienung

1. #### Berühren Sie auf der [Startseite] das Symbol [Dateneingabe] und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Meta-Dateneingabe]

   Wurde ein bestimmter Metadatensatz als Standardsatz eingestellt, wechseln Sie zu Schritt 3.
   Wenn keine Metadatensätze gespeichert sind, ist die Metadateneingabe nicht verfügbar. Speichern Sie im „Einstellungsmodus (Webversion)“ einen Metadatensatz, bevor Sie die Übertragung durchführen.

2. #### Berühren Sie die Taste für den gewünschten Metadatensatz

3. #### Die Tasten der im Metadatensatz gespeicherten Objekte werden angezeigt Berühren Sie die Taste für das Objekt, das Sie eingeben möchten

4. #### Berühren Sie die Taste für den Wert, den Sie eingeben möchten, und anschließend [OK].

   Um den Metadaten-Wert direkt einzugeben, berühren Sie die Taste [Direkteingabe]. Berühren Sie auf der Bildschirmtastatur die Taste [OK], um zum in Schritt 3 angezeigten Fenster zurückzukehren.
   Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .

   ###### So brechen Sie die Auswahl der Metadateneingabe ab:

   Berühren Sie die Taste [Abbrechen].

5. #### Konfigurieren Sie Bild- oder andere Einstellungen und führen Sie dann den Scan-Sendevorgang aus

   - Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Auftragsdetails und starten Sie dann die Übertragung auf gleiche Weise wie in den anderen Modi.
   - Berühren Sie bei der direkten Eingabe einer Adresse die Taste [Berühren zur Dateinameneingabe], um das Auswahlfenster für Adresstypen anzuzeigen. Wenn ein Adresstyp wie z. B. E-Mail oder Netzwerkordner ausgewählt wird, erscheint der Eingabebildschirm für den Adresstyp.

Zurück nach oben