# AUSWÄHLEN VON FARBEINSTELLUNGEN ENTSPRECHEND DEM BILDTYP

## Übersicht

Voreingestellte Farbeinstellungen sind für verschiedene Anwendungsbereiche im Druckertreiber des Geräts verfügbar. Sie ermöglichen das Drucken unter Verwendung der für den jeweiligen Farbbildtyp am besten geeigneten Farbeinstellungen.
Erweiterte Farbeinstellungen, etwa die Farbverwaltungseinstellungen, sind für den Druck komplexerer Farbbilder ebenfalls verfügbar.

###### Arten von Farbverwaltungseinstellungen

Windows ICM*1: | Farbverwaltungsmethode in Windows-Umgebungen
ColourSync: | Farbverwaltungsmethode in Macintosh-Umgebungen
Quellprofil: | Wählen Sie ein Quellfarbprofil für die Farbanpassung aus.
Rendering-Absicht: | Durch die nachstehenden Auswahlmöglichkeiten kann die Verarbeitung von Farbbildern anhand von spezifischen Vorgaben angepasst werden. (Farbanpassungsmethode: Methode zum Umwandeln der RGB-Farben auf der Anzeige usw. in die CMYK-Farben des Druckers)
Ausgabeprofil: | Wählt ein Farbprofil für das zu druckende Bild aus
CMYK-Korrektur*2: | Korrigiert CMYK-Bilder beim Drucken, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Neutrales Grau: | Wählen Sie eine Erstellungsmethode für neutrales Grau aus.
Druck in reinem Schwarz: | Wählen Sie aus, ob schwarze Datenbereiche nur mit schwarzem Toner gedruckt werden sollen.
Trapping: | Wählen Sie aus, ob weiße Bereiche um die Ränder von Farben vermieden werden sollen.
Überdrucken mit Schwarz*3: | Verhindert die Aufhellung der Kontur von schwarzem Text.
Benutzerdefiniertes CMYK-Simulationsprofil*3: | Passt die Farben an, um das Druckergebnis mit den in Druckpressen verwendeten Repro-Farben zu simulieren.
Simulationsprofil*3: | Wählen Sie die Repro-Farben aus.

*1 Kann nicht verwendet werden, wenn der PS-Druckertreiber unter Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 verwendet wird.
*2 Kann nur mit einem PCL6-Druckertreiber verwendet werden.
*3 Kann nur mit dem PS-Druckertreiber verwendet werden (Windows/Macintosh).

## Bedienung

### Windows

1. #### Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbprofil] und wählen Sie [Bildtyp] aus.

   Standard: Daten, die Text, Fotos, Grafiken usw. enthalten.
   Grafiken: Daten, die viele Zeichnungen oder Abbildungen enthalten.
   Foto: Fotodaten oder Daten, die Fotos verwenden.
   CAD: Daten für technische Zeichnungen
   Scan: Daten, die mit einem Scanner gescannt wurden.
   Kolorimetrisch: Daten, die in den auf dem Bildschirm angezeigten Farben gedruckt werden sollen.
   Benutzerdefiniert: Daten, die mit Sondereinstellungen gedruckt werden sollen.

2. #### Festlegen der Einstellungen

   Um die Farbverwaltung mithilfe der ICM-Funktion von Windows zu konfigurieren, setzen Sie in Schritt 1 „Bildtyp“ auf [Benutzerdefiniert]. Aktivieren Sie das dann Kontrollkästchen [Windows ICM], sodass das angezeigt wird.
   Wählen Sie die gewünschten Einstellungen in den Menüs aus, um das „Quellprofil“ und weitere detaillierte Farbverwaltungsaufgaben zu konfigurieren.
   Windows ICM kann nicht verwendet werden, wenn der PS-Druckertreiber unter Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 verwendet wird.

### Macintosh

1. #### Wählen Sie [Farbe] aus.

2. #### Nehmen Sie eine der Einstellungen „Neutrales Grau“, „Druck in reinem Schwarz“ oder „Überdrucken mit Schwarz“ vor.

3. #### Wählen Sie [Farbprofil] aus.

4. #### Wählen Sie [Bildtyp] aus.

   Um unter Mac OS 10.4 die Farbverwaltungsfunktion von Mac OS zu verwenden, legen Sie das Markierungsfeld [ColorSync] auf fest. In diesem Fall kann „Bildtyp“ nicht ausgewählt werden.

5. #### Festlegen der Einstellungen

   Zum Konfigurieren von Farbverwaltungseinstellungen wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus den Menüs. Um „CMYK-Simulation“ auszuwählen, legen Sie das Markierungsfeld [CMYK-Simulation] auf fest und wählen Sie dann die gewünschte Einstellung aus.

Zurück nach oben