# EINFÜGEN VON DECK- UND TRENNBLÄTTERN IN KOPIEN(DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird entsprechend den Vorder- und Rückendeckblättern eines Kopierauftrags ein anderer Papiertyp eingefügt.
Hiermit können Sie das Deckblattpapier ändern, um den optischen Eindruck des Ergebnisses zu verbessern.
Konfigurieren Sie gegebenenfalls die Einstellungen für Einzugsbögen.
Informationen zum Hinzufügen von Einzugsbögen finden Sie unter „EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN IN KOPIEN“.

###### Kopieren auf ein vorderes Deckblatt und gemeinsames Einfügen mit einem Rückdeckblatt

### Beispiele für das Einfügen eines Deckblatts

Im Folgenden werden die Kopierergebnisse dargestellt, wenn die beiden Deckblätter in sechs 1-seitige oder drei 2-seitige Originalseiten eingefügt werden.

###### 1-seitige Kopien von 1-seitigen Originalen

Deckblatt | Rückdeckblatt | Kopierergebnis
--- | --- | ---
Nicht kopiert | Nicht kopiert | Fügt am Anfang und Ende Deckblätter ein.
1-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und fügt am Ende ein Rückdeckblatt ein.
2-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende ein Rückdeckblatt ein.
Nicht kopiert | 1-seitige Kopie | Fügt am Anfang ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite.
Nicht kopiert | 2-seitige Kopie | Fügt am Anfang ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite.
1-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
1-seitige Kopie | 2-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
2-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
2-seitige Kopie | 2-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.

###### 2-seitige Kopien von 1-seitigen Originalen

Deckblatt | Rückdeckblatt | Kopierergebnis
--- | --- | ---
Nicht kopiert | Nicht kopiert | Fügt am Anfang und Ende Deckblätter ein.
1-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite. Fügt am Ende ein Rückdeckblatt ein.
2-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende ein Rückdeckblatt ein.
Nicht kopiert | 1-seitige Kopie | Fügt am Anfang ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite. Es wird eine 1-seitige Kopie der fünften Originalseite erstellt.
Nicht kopiert | 2-seitige Kopie | Fügt am Anfang ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite.
1-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
1-seitige Kopie | 2-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
2-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. Es wird eine 1-seitige Kopie der fünften Originalseite erstellt.
2-seitige Kopie | 2-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.

###### 1-seitige Kopien von 2-seitigen Originalen

Deckblatt | Rückdeckblatt | Kopierergebnis
--- | --- | ---
Nicht kopiert | Nicht kopiert | Fügt am Anfang und Ende Deckblätter ein.
1-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und fügt am Ende ein Rückdeckblatt ein.
2-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende ein Rückdeckblatt ein.
Nicht kopiert | 1-seitige Kopie | Fügt am Anfang ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite.
Nicht kopiert | 2-seitige Kopie | Fügt am Anfang ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite.
1-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
1-seitige Kopie | 2-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
2-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.
2-seitige Kopie | 2-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.

###### 2-seitige Kopien von 2-seitigen Originalen

Deckblatt | Rückdeckblatt | Kopierergebnis
--- | --- | ---
Nicht kopiert | Nicht kopiert | Fügt am Anfang und Ende Deckblätter ein.
1-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und fügt am Ende ein Rückdeckblatt ein. * Die zweite Originalseite wird nicht kopiert.
2-seitige Kopie | Nicht kopiert | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und fügt am Ende ein Rückdeckblatt ein.
Nicht kopiert | 1-seitige Kopie | Fügt am Anfang ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite. * Die fünfte Originalseite wird nicht kopiert.
Nicht kopiert | 2-seitige Kopie | Fügt am Anfang ein vorderes Deckblatt ein und erstellt für das Rückdeckblatt eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite.
1-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. Die zweite und fünfte Originalseite wird nicht kopiert.
1-seitige Kopie | 2-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 1-seitige Kopie der ersten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. * Die zweite Originalseite wird nicht kopiert.
2-seitige Kopie | 1-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 1-seitige Kopie der sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt. * Die fünfte Originalseite wird nicht kopiert.
2-seitige Kopie | 2-seitige Kopie | Erstellt für das vordere Deckblatt eine 2-seitige Kopie der ersten und zweiten Originalseite und eine 2-seitige Kopie der fünften und sechsten Originalseite für das Rückdeckblatt.

- Legen Sie vor der Verwendung der Deckblätter/Trennseiten-Funktion Einzugsbögen in das Fach ein.
- Legen Sie bei der Auswahl der Deckblätter/Trennseiten-Funktion die Originale in das Originaleinzugsfach ein, und wählen Sie 1- oder 2-seitiges Kopieren sowie anschließend die Anzahl der Kopien und alle weiteren Kopiereinstellungen aus. Führen Sie nach Abschluss der Einstellungen das Verfahren für die Auswahl von Deckblättern/Trennseiten durch.
- Für jedes vordere oder Rückdeckblatt kann jeweils ein Blatt eingelegt werden.

- Wenn 2-seitige Originale 2-seitig kopiert werden, kann zwischen die Vorder- und Rückseite des Originals kein Einzugsbogen eingefügt werden.
- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit der Sattelheftung verwendet werden.
- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Deckblätter/Trennseiten-Funktion im „Einstellungsmodus (Administrator)“ deaktiviert ist.

## Bedienung

1. #### Legen Sie das Original in den automatischen Originaleinzug ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau]

   - AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

2. #### Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Deckblätter/Trennblätter]

3. #### Berühren Sie die Taste [Frontdeckblatt] und anschließend die Taste [EIN]

   Berühren Sie beim Einlegen eines Rückdeckblatts die Taste [Rückdeckblatt] und anschließend die Taste [EIN]

4. #### Berühren Sie die Taste [Ändern]

5. #### Legen Sie ein Deckblatt fest

   Wenn lediglich ein Deckblatt eingefügt wird, berühren Sie die Taste [Nicht kopieren].
   Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

   ###### So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:

   Berühren Sie die Taste [Papierfach], um das Fenster für die Auswahl des Eingabefachs anzuzeigen. Wählen Sie ein Papierfach aus.
   Weitere Informationen finden Sie unter EINRICHTEN DES PAPIERFACHS“ und „EINRICHTEN DES MANUELLEN EINZUGS“.
   - Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden. Registerseiten können eingefügt werden, wenn auf diese nicht kopiert wird.
   - Wenn es sich beim Papierfach um eine Zuschießeinheit handelt, kann nicht auf das Deckblatt kopiert werden.

   - ###### So brechen Sie das Einfügen eines Deckblatts ab:

     Berühren Sie die Taste [AUS].

   - ###### So brechen Sie die Einstellungen für das Deckblatt, das Rückdeckblatt und den Einzugsbogen gleichzeitig ab:

     Berühren Sie die Taste [Alle abbrechen].

6. #### Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster

   ###### So brechen Sie alle Einstellungen ab:

   Berühren Sie das Feld [CA].

7. #### Berühren Sie die Taste [FARBE STARTEN] oder [SCHWARZWEISS STARTEN], um den Kopiervorgang zu starten

   ###### So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:

   Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.

Zurück nach oben